Zał. nr 6 do SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja łazienek w domkach kempingowych od nr 7 do 12 na kempingu Obora przy ul. Markowickiej 1 w Raciborzu.

Każda z modernizowanych łazienek zostanie powiększona do wymiaru wewnętrznego 245cm x 145cm oraz podłączona do kanalizacji miejskiej. Łazienki będą wyposażone w umywalkę, toaletę oraz kabiny prysznicowe o wymiarach 90cm x 90cm.

Wykonawca winien uwzględnić, iż modernizacja łazienek wiąże się bezpośrednio z ingerencją w aneks kuchenny znajdujący się w przylegającym pokoju, do którego należy wyprowadzić punkty elektryczne i wodno-kanalizacyjny.

Przedmiot umowy zostanie częściowo wykonany z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do umowy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie | |  |  | Ilość |
| Bateria natryskowa | |  | Grohe SET Start | 6 szt. |
| Bateria umywalkowa | | | Grohe SET Start | 6 szt. |
| Umywalka | |  | Chesse 60 2S Anthracite I | 6 szt. |
| Szafka podumywalkowa | | | Chesse 60 2S Anthracite II | 6 szt. |
| Syfon |  |  | Wirquin typu Quick-Clac | 6 szt. |
| Zawór odcinający pod umywalkę | | | Grzybkowy, kątowy, czerpalny do baterii ½” x ¾” | 12 szt. |
| Bojler |  |  | Regent 50l, 1500W | 6 szt. |
| Miska toaletowa | |  | Good Home Covally Wall Hun toilets i deska Dyroplast – komplet | 6 szt. |
| Deska toaletowa | |  | 6 szt. |
| Stelarz podtynkowy | |  | Grohe Solido | 8 szt. |
| Żarówki LED halogenowe | | | 5W, Kanlux | 18 szt. |
| Gniazda podtynkowe pojedyncze | | | OSPEL, Aria, szary mat. | 2 szt. (12) |
| Gniazda podtynkowe podwójne | | | OSPEL, Aria, szary mat. | 6 szt. (36) |
| Przewód 3x15mm2 | |  | 450/750V | 220 m |
| Przewód 3.2,5mm2 | |  | 450/750V | 220 m |
| Płytki ceramiczne | | | Phonique Grys 30x60 - 8szt./1,44m² | 46 paczek |
| Płytki ceramiczne | | | Foresta Bronzo Grys 155x605 – 10szt./0,94m² | 38 paczek |
| drzwi |  |  | 70 lewe Toreno Dąb Grandson | 6 szt. |
| ościeżnice drzwiowe | | | Dąb grand premium | 6 szt. |
| bloczki gazobeton | | | TERMALICA 12cmx249x599 | 892 szt. |
| nadproże ceramiczne | | | 11,5cmx125cm | 6 szt. |

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 4 – Wzór umowy, załącznik nr 5 - Dokumentacja budowlana (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiary robót, Wizualizacje).